
گوشی ایمنی داخل گوش

**گوشی ایمنـی داخل گـوش**

گوشی ایمنی داخل گوش Elvex - Ear Plug





**گوشی ایمنی داخل گوش Elvex - مدل Quattroآمریکایی**

**3 پله بند دار و یا 4 پله بند دار+ قوطی ـ از جنس پليمر TPR**

**سه پله، بند دار SNR= 25dB**

**SNR = 30 dB چهار پله بند دار**

**استاندارد CE اروپا و ANSI آمريكا**

**جهت دانلود کاتالوگ گوشی داخل گوش EAR PLUG ELVEX بر روی عکس زیر کلیک کنید.**

[](http://safetykiyan.com/my_documents/my_files/EP-400.pdf)

گوشی ایمنی داخل گوش



**گوشی ایمنی داخل گوش 3 پله بنددار با قوطی ـ آمریکایی**

گوشی ایمنی داخل گوش مدل EAR



**گوشی ایمنی داخل گوش مدل Ear ـ آمریکائی ـ بنددار و بدون بند**

**E-A-R TaperFit 2 Earplugs** have excellent attenuation and provide comfortable protection.Self-adjusting, curved, tapered foam plug expands to fit all ear canals without producing skin irritations. The bright yellow color aids in compliance checks. **E-A-R TaperFit 2 Earplugs** fit most ear canals. Dispenser box of 200 pair. **NRR: 32dB**.  
***Compliance:*** ANSI S3.19-1974.

توگوشی صداگیر 3 پله بنددار و قوطی دارSmart Fit



**گوشی ایمنی داخل گوش آمریکائی 3 پله بنددار با قوطی مدل SmartFit ـ ساخته شده از مواد ضد حساسیت با قابلیت بازگشت به حالت اولیه پس از خارج شدن از گوش ـ دارای SNR:30dB و دارای استاندارد EN352,CE**

گوشی ایمنی داخل گوش TaperFit



**گوشی ایمنی داخل گوش 3 پله بنددار آمریکائی با قوطی مدل TaperFit**

گوشی ایمنی داخل گوش Muldex



**گوشی ایمنی داخل گوش Muldex آمریکائی ـ با قوطی ـ بند دار- قابليت شستشو واستفاده مجدد - SNR: 31Db**

**- در دو شكل بند دار وبدون بند**

**- طراحی حباب هوای داخل گوش به منظور راحتی بيشتر گوشی**

**- مواد اطراف گوشی باعث مي شود كه گوشی به شكل مناسب شود وراحتی در داخل كانال گوش فيت ايجاد كند.**

**دسته از جنس پلی پروپیلن جامد .**

گوشی ایمنی داخل گوش اسفنجی Muldex



**گوشی ایمنی داخل گوش اسفنجی Muldex آمریکائی - 500 عددی و 1000 عددی با قابلیت کاهش شدت صدا تا 33 دسی بل (NRR:33dB)**

گوشی ایمنی داخل گوش Muldex



**گوشی ایمنی داخل گوش اسفنجی آمریکائی Muldex ـ با قدرت کاهش صدا 33 دسی بل**

**Put some fun in your hearing protection program with Goin' Green Earplugs. They have a bright green swirled color for winning compliance. And when it comes to comfort, nothing beats Goin' Green Earplugs to the finish line.  
*Specifications:* They're made from extra-soft, low-pressure foam that provides a very comfortable fit. They are the highest independently tested NRR, too.   
*NRR: 33dB*.  
*Compliance:* ANSI S3.19-1974.**

گوشی ایمنی داخل گوش Max Life



Max Life

**گوشی از جنس فوم باSNR34dB**

**شكل T شكل گوشی مناسب برای استفاده راحت مناسب برای افرادی كه دارای گوش كوچک تری هستند .**

**به دوشكل بنددارو بدون بند**

**دارای استاندارد EN352**